|  |
| --- |
| **Materiaal deur:**[ ] Houten deur. [ ] Kunststof deur. [ ] Aluminium deur. |

**Invullijst Meerpuntssluitingen**Aankruisen en invullen waar nodig!

|  |
| --- |
| **Slot bediening:**[ ] Krukbediend (achterdeur). [ ] Cilinderbediend (voor- of achterdeur).[ ] Anders:      |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type deur:**[ ] Voordeur.  | [ ] Achterdeur. |

****

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoofdslot kast:**[ ] Dagschoot.  | [ ] Nachtschoot. |



|  |  |
| --- | --- |
| **Bijzet slotkasten:**[ ] Rolnokken(1).[ ] Haakschoten(2). [ ] Penschoten(3).  | [ ] Paddenstoelnokken(4). [ ] Blokschoten(5). [ ] Haak+penschoten(6).  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Steekmaat:**[ ] PC 72mm. [ ] PC 85mm. [ ] PC 92mm.  |  |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Doornmaat:**[ ] 25mm. [ ] 30mm. [ ] 35mm.  | [ ] 40mm.[ ] 45mm.[ ] 50mm.  | [ ] 55mm. [ ] 65mm. [ ] Anders:      mm.  |

****

2

1

6

|  |  |
| --- | --- |
| **Krukgat maat:**[ ] 8mm. [ ] 9mm. [ ] 10mm.  |  |

****

3

4

|  |  |
| --- | --- |
| **Afstand onderste en bovenste schootkast:** C maat:     mm.  (=hart krukgat – midden schootkast boven).  B maat:     mm. (=hart krukgat – midden schootkast onder).  |  |

****

5

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorplaat:**Lengte(A):     mm. Breedte:     mm. [ ] Vlak.[ ] Gebogen:  | [ ] Afgerond. [ ] Recht.  Dikte:     mm.(alleen van toepassing bij gebogen voorplaat)  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |       |
| **Woonplaats** |       |
| **Telefoonnummer** |       |
| **E-mail adres** |       |
| **Merk (indien bekend)** |       |

U kunt het ingevulde formulier opslaan en mailen naar info@slotenshop.nl