
|  |
| --- |
| **Materiaal deur:**  Houten deur.  Kunststof deur.  Aluminium deur. |


**Invullijst Meerpuntssluitingen**Aankruisen en invullen waar nodig!

|  |
| --- |
| **Slot bediening:**  Krukbediend (achterdeur).  Cilinderbediend (voor- of achterdeur). Anders: |

|  |  |
| --- | --- |
| **Type deur:**  Voordeur. | Achterdeur. |


****

|  |  |
| --- | --- |
| **Hoofdslot kast:**  Dagschoot. | Nachtschoot. |



|  |  |
| --- | --- |
| **Bijzet slotkasten:**  Rolnokken(1).  Haakschoten(2).  Penschoten(3). | Paddenstoelnokken(4).  Blokschoten(5).  Haak+penschoten(6). |

|  |  |
| --- | --- |
| **Steekmaat:**  PC 72mm. PC 85mm.  PC 92mm. |  |

****

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Doornmaat:**  25mm.  30mm.  35mm. | 40mm.  45mm.  50mm. | 55mm.  65mm.  Anders:      mm. |

****

2

1

6

|  |  |
| --- | --- |
| **Krukgat maat:**  8mm.  9mm.  10mm. |  |

****

3

4

|  |  |
| --- | --- |
| **Afstand onderste en bovenste schootkast:**  C maat:     mm.  (=hart krukgat – midden schootkast boven).  B maat:     mm.  (=hart krukgat – midden schootkast onder). |  |

****

5

|  |  |
| --- | --- |
| **Voorplaat:**  Lengte(A):     mm.  Breedte:     mm.  Vlak.  Gebogen: | Afgerond.  Recht.    Dikte:     mm.(alleen van toepassing bij gebogen voorplaat) |

|  |  |
| --- | --- |
| **Naam** |  |
| **Woonplaats** |  |
| **Telefoonnummer** |  |
| **E-mail adres** |  |
| **Merk (indien bekend)** |  |

U kunt het ingevulde formulier opslaan en mailen naar [info@slotenshop.nl](mailto:info@slotenshop.nl)